Załącznik nr 1a do Formularza Ofertowego

**PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Marka …………………………….

Model …………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Wyszczególnienie | **Parametr wym****agany przez Zamawiającego** | Warunki oferowane przez Wykonawcę dla autobusu podać/opisać |
| 1 | Rodzaj pojazdu | autobus |  |
| 2 | Rok produkcji | 2016 |  |
| 3 | Homologacja na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub | wymagane |  |
| Homologacja auta bazowego+badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu 22 osób + miejsce kierowcy w tym 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim (w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń) +oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony |
| 4 | Tachograf cyfrowy | wymagane |  |
| 5 | Pojemność skokowa silnika | min. 2800 cm3 |  |
| 6 | Moc silnika | min. 150 KM |  |
| 7 | Rodzaj paliwa | ON |  |
| 8 | Średnie spalanie w cyklu mieszanym | max. 15 l/ 100 km |  |
| 9 | Długość całkowita max. (mm) | 8000 mm |  |
| 10 | Wysokość całkowita max. (mm) | 3300 mm |  |
| 11 | Rozstaw osi min. (mm) | 4200 mm |  |
| 12 | Kolor nadwozia | biały, zielony, czerwony, szary lub srebrny |  |
| 13 | Zamek centralny z pilotem | wymagane |  |
| 14 | Radio samochodowe + głośniki + mikrofon | wymagane |  |
| 15 | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy | wymagane |  |
| 16 | Drzwi pasażerskie sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy | wymagane |  |
| 17 | Nadwozie całe przeszklone (dwuwarstwowe i termoizolacyjne szyby) | wymagane |  |
| 18 | Okna w drzwiach tylnych | wymagane |  |
| 19 | Norma emisji spalin | co najmniej EURO 6 |  |
| 20 | Skrzynia biegów – manualna, co najmniej 5-cio biegowa + bieg wsteczny | wymagane |  |
| 21 | ABS | wymagane |  |
| 22 | Dodatkowe ogrzewanie (powietrzne) postojowe niezależne od pracy silnika | wymagane |  |
| 23 | Klimatyzacja z indywidualnym nawiewem | wymagane |  |
| 24 | Klimatyzacja dla kierowcy | wymagane |  |
| 25 | Wspomaganie kierownicy | wymagane |  |
| 26 | Ogranicznik prędkości do 100 km/h | wymagane |  |
| 27 | Elektryczne lusterka | wymagane |  |
| 28 | Oświetlenie centralne | wymagane |  |
| 29 | Luk dachowy | wymagane |  |
| 30 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów | wymagane |  |
| 31 | Siedzenia- tapicerka materiałowa, o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia- do wyboru Zamawiającego z dostępnych kolorów u Wykonawcy | wymagane |  |
| 32 | Siedzenie kierowcy regulowane z zagłówkiem, pneumatyczne z podłokietnikiem | wymagane |  |
| 33 | Siedzenia pasażerów regulowane z zagłówkami w tym rozsuw boczny przy fotelach dwuosobowych | wymagane |  |
| 34 | Podłoga wykonana z wysokiej jakości wykładziny- płaska | wymagane |  |
| 35 | Pokrycie ścian oraz słupków tapicerką miękką łatwo zmywalną | wymagane |  |
| 36 | Półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji | wymagane |  |
| 37 | HAK | wymagane |  |
| 38 | Zamontowane atestowane szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego | wymagane |  |
| 39 | Wjazd wózka inwalidzkiego drzwiami tylnymi | wymagane |  |
| 40 | Atestowane najazdy dla wózka inwalidzkiego | wymagane |  |
| 41 | Atestowane pasy do mocowania wózków inwalidzkich oraz osób niepełnosprawnych | wymagane |  |
| 42 | Dodatkowy komplet kół zimowych | wymagane |  |
| 43 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | wymagane |  |
| 44 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi” | wymagane |  |
| 45 | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie | wymagane |  |
| 46 | Ubezpieczenie AC, OC, NW | co najmniej 12 m-cy |  |
| 47 | Gwarancja pojazd wraz z wyposażeniem limitu kilometrów (licząc od dnia zakupu pojazdu) | co najmniej 36 m-ce |  |
| 48 | Gwarancja na lakier | co najmniej 36 m-cy |  |
| 49 | Gwarancja na perforację nadwozia | co najmniej 60 m-cy |  |
| 50 | Serwis gwarancyjny na terenie województwa łódzkiego | wymagane |  |
| 51 | Dodatkowe wzmocnienie tylnej osi | wymagane |  |
| 52 | Kamera cofania | wymagane |  |

………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*