**ZP.272.8.2020**

**Opis budynków**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj budynku** | **Powierzchnia** | **Konstrukcja ścian/dachu** | **Zabezpieczenia** | **Opis** |
| **1.** | **Starostwo Powiatowe****Budynek biurowy**ul. Złotnickiego 2598-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 631 m² | Budynek murowany z cegły. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne.Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1938Przeznaczenie: biurowyBudynek Użyteczności PublicznejDroga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 3.Piwnice: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **2.** | **Starostwo Powiatowe****Budynek biurowo-gospodarczy**ul. Złotnickiego 2598-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 116 m² | Budynek murowany z cegły. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: papa. | Gaśnice.Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1938Przeznaczenie: biurowy i gospodarczyBudynek Użyteczności PublicznejLiczba kondygnacji: 2.Piwnice: nie.Poddasze użytkowe: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **3.** | **Starostwo Powiatowe****Budynek gospodarczy**ul. Złotnickiego 2598-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 47 m² | Budynek murowany z cegły. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: eternit. | Gaśnice. | Rok budowy: 1938Przeznaczenie: biurowy i gospodarczyBudynek Użyteczności PublicznejLiczba kondygnacji: 1.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna. |
| **4.** | **Starostwo Powiatowe****Budynek biurowy**ul. Żeromskiego 1098-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 180 m² | Ściany murowane.Dach: stropodach, pokrycie: papa. | Gaśnice.Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 2000Przeznaczenie: biurowyBudynek Użyteczności PublicznejDroga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 1.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **5.** | **Starostwo Powiatowe****Budynek biurowy**ul. Królewska 1098-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 394,84 m² | Ściany parteru z cegły pełnej, ściany nośne piętra z cegły dziurawki.Dach dwuspadowy z płyt prefabrykowanych betonowych, strop wykonany w technologii DMS. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne.Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1985Przeznaczenie: biurowyBudynek Użyteczności PublicznejDroga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 2.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi – 2017 r. |
| **6.** | **Starostwo Powiatowe****Budynek biurowy**ul. Łaska 61A98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 200 m² | Ściany murowane z cegły pełnej.Strop żelbetowy, stropodach o konstrukcji żelbetowej. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne.Monitoring. | Rok budowy: 1966Przeznaczenie: biurowyBudynek Użyteczności PublicznejDroga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 2.Piwnice: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi – 2017 r. |
| **7.**  | **Starostwo Powiatowe****Budynek biurowy**ul. Getta Żydowskiego 498-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: parter: 133,24 m², piwnica: 85,49 m² | Ściany: tzw. „Ramki Łódzkie” o rozpiętości 2,4 m., fragmenty szczytowych elewacji z gazobetonu gr. 37 cm.Stropodach wentylowany z płyt korytkowych, ścianek ażurowych i płyt kanałowych – dach pokryty papą. |  |  |
| **8.** | **Starostwo Powiatowe****Lokal użytkowy – spółdzielcze własnościowe prawo**ul. Kilińskiego 1798-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 416,49 m²  | Ściany murowane z płyty.Stropodach żelbetowy.Pokrycie: papa. |  | Liczba kondygnacji: 2. |
| **9.** | **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**ul. Łaska 61a98-220 Zduńska Wola |  |  | Monitoring – umowa z grupą interwencyjną. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoZnajduje się w budynku Starostwa Powiatowego – opis budynku w pkt 7. |
| **10.** | **Powiatowy Zarząd Dróg** **w Zduńskiej Woli**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 677 m²Powierzchnia użytkowa: 640 m² | Ściany z cegły.Dach żelbetowy dwuspadowy kryty eternitem. | Monitoring. | Rok budowy: 1974Przeznaczenie: budynek garażowo-magazynowy.Liczba kondygnacji: 1.Piwnice: nie.Poddasze użytkowe. |
| **11.** | **Powiatowy Urząd Pracy**ul. Getta Żydowskiego 498-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.289 m²Powierzchnia użytkowa: 1.082,09 m² (część zajmowana przez PUP) | Ściany: tzw. „Ramki Łódzkie” o rozpiętości 2,4 m., fragmenty szczytowych elewacji z gazobetonu gr. 37 cm.Stropodach wentylowany z płyt korytkowych, ścianek ażurowych i płyt kanałowych – dach pokryty papą. | Monitoring + alarm.Gaśnice, system hydrantów, system alarmowy z czujkami ruchu oraz czujkami dymowymi. | Rok budowy: 1985Modernizacja: 2013-2016Przeznaczenie: budynek garażowo-magazynowy.Liczba kondygnacji: 2.Piwnice: tak.Instalacje: odgromowa, elektroenergetycznha, wentylacyjna, hydrantów wewn., telefoniczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna., siec komputerowa. |
| **12.** | **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**ul. Żeromskiego 3a98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 323,04 m²Powierzchnia użytkowa: 569,4 m² | Ściany z cegły ceramicznej.Dach: płyty korytkowe kryte papą. | Gaśnice – 3 szt.Alarm antywłamaniowy bez powiadomienia agencji ochrony. | Rok budowy: 1988 Rok remontu: 2017Liczba kondygnacji: 2.Piwnice: nie.Na dzień dzisiejszy brak przeglądu stanu technicznego budynku, gdyż nie ma jeszcze ostatecznego protokołu odbioru termomodernizacji.Remonty:- docieplenie dachu (stropodachu- docieplenie ścian, ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz podokienników, wymiana rur spustowych, demontaż krat w oknach, wymiana zadaszeń nad wejściem do budynku, wykonanie opaski betonowej wokół budynku,- wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej (rur i grzejników)- wymiana drzwi zewnętrznych do węzła cieplnego. |
| **13.** | **Dom Dziecka**Wojsławice 11998-220 Zduńska Wola |  |  |  | Dom Dziecka znajduje się w budynku należącym do Zespół Szkół RCKU |
| **14.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**Miejsce ubezpieczenia:Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Czekay” ul. Dolna 4198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 793,3 m²Powierzchnia użytkowa: 793,3 m² | Ściany: cegła, drewno, płyta wiórowa ocieplana.Strop stalowy, żelbeton kanałowy – pokrycie: papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny, hydranty wewnętrzne – 2 szt.Alarm. | Rok budowy: 1986Liczba kondygnacji: 3.Piwnice: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego. |
| **15.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**Miejsce ubezpieczenia:Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek SportowyBudynek administracyjno-gospodarczy ul. Dolna 4198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 550 m²Powierzchnia użytkowa: 550 m² | Ściany: cegła, ściany murowane.Strop – płyty WPS, płyty korytkowe, papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.Alarm. | Rok budowy: 1983Liczba kondygnacji: 2.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego.Posiada aktualne okresowe przeglądy rocznei pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **16.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**Miejsce ubezpieczenia:Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek SportowyBudynek sportowy ul. Dolna 4198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 180 m²Powierzchnia użytkowa: 180 m² | Ściany: cegła, ściany murowane.Strop – płyty WPS, płyty korytkowe, papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.Monitoring. | Rok budowy: 1977Liczba kondygnacji: 1.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, alarmowa, monitoringu wizyjnego.Posiada aktualne okresowe przeglądy rocznei pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **17.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**Miejsce ubezpieczenia:Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek SportowyScena zimowa wraz z ostelażowaniem ul. Dolna 4198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 131,6 m²Powierzchnia użytkowa: 131,6 m² | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych drążonych.Wiązary drewniane z desek. Dach wielospadowy kryty blachodachówką na Łatach drewnianych. Papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.Monitoring. | Rok budowy: 2013Liczba kondygnacji: 1.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego.Posiada aktualne okresowe przeglądy rocznei pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **18.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**Miejsce ubezpieczenia:Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek SportowyScena letniaul. Dolna 4198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 131,6 m²Powierzchnia użytkowa: 131,6 m² | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych drążonych.Wiązary drewniane z desek. Dach wielospadowy kryty blachodachówką na Łatach drewnianych. Papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.Monitoring. | Rok budowy: 2013Liczba kondygnacji: 1.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego.Posiada aktualne okresowe przeglądy rocznei pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **19.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji****Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury**ul. Kilińskiego 17 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 418,89 m² | Brak danych. | Gaśnice – 3 szt.Alarm i monitoring. | Rok budowy: brak danychLiczba kondygnacji: 2.Instalacje: elektryczna. |
| **20.** | **Zespół Szkół Zawodowych nr 1****Budynek Szkoły**ul. Żeromskiego 1098-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 2.374 m²Powierzchnia użytkowa: 2.927 m² | Mury: cegła i siporeks.Stropodach.Stropodach, docieplenie i papa. | Hydranty wewnętrzne i gaśnice.Monitoring, alarm z automatycznym powiadomieniem ochrony. | Rok budowy: 1963Liczba kondygnacji: parter + piętro.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa.Posiada aktualne okresowe przeglądy rocznei pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane.Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów – zakończono 2013 r. |
| **21.** | **Zespół Szkół Zawodowych nr 1****Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych + Hala**ul. Żeromskiego 1098-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.724 m²Powierzchnia użytkowa:1.617 m² | Hala: blacha ocieplana wełną mineralną.Budynek socjalny: cegła.DachHala: blacha, docieplenie i papa.Budynek socjalny: stropodach, docieplenie i papa. | Hydranty wewnętrzne i gaśnice.Monitoring, alarm z automatycznym powiadomieniem ochrony. | Rok budowy: 1986Liczba kondygnacji: - hala: parter- budynek socjalny: parter + piętro.Piwnice: nie.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa.Posiada aktualne okresowe przeglądy rocznei pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane.Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów – zakończono 2013 r. |
| **22.** | **Zespół Szkół RCKU****Budynek Szkoły**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 2.828 m² | Ściany: cegła.Konstrukcja stropów: stropy DZ3, stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną.Konstrukcja dachu: płyty żelbetonowe, pokrycie papa. | Liczba gaśnic: ok. 30 szt. łącznie we wszystkich budynkach.Liczba hydrantów wewn.: 6 szt.Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1968-1972.Przeznaczenie: szkoła.Liczba kondygnacji: 3Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna, internetowa.Termomodernizacja: 2013 r. |
| **23.** | **Zespół Szkół RCKU****Budynek Pałacu**Wojsławice 11498-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 1.426 m² | Ściany: murowane.Konstrukcja stropów: strop drewniany.Konstrukcja dachu: dach drewniany, kryty blachą. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1897-1901Przeznaczenie: klasopracownie, pokoje hotelowe, pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zbiorów muzealnych.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. |
| **24.** | **Zespół Szkół RCKU****Budynek Internatu z Domem Dziecka i stołówką oraz kotłownia**Wojsławice 11998-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 2.920 m²wraz z kotłownią | Ściany: cegła.Konstrukcja stropów: stropy DZ3, stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną.Pokrycie dachu: papa. | Aktualne przeglądy: tak.Liczba hydrantów wewn.: 2 szt. | Rok budowy: 1970-1973 Liczba kondygnacji: 2.Przeznaczenie: internat, dom dziecka, stołówka, kotłownia. |
| **25.** | **Zespół Szkół RCKU****Budynek zajęć praktycznych - warsztaty**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 625 m² | Ściany: cegła silikatowa.Konstrukcja stropów: stropodach gęstożebrowy D2-3 (połowa dachu).Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa, płyty WPS ½ dachu, pokrycie dachu – papa asfaltowa na lepiku. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1968-1972Przeznaczenie: budynek zajęć praktycznych – warsztaty.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| **26.** | **Zespół Szkół RCKU****Budynek mieszkalny** Wojsławice 11398-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 221 m² | Ściany: cegła ceramiczna.Konstrukcja stropów: stropy drewniany.Konstrukcja dachu: dach drewniany krokwiowo-płatwinowy; pokrycie papa asfaltowa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1880-1885Przeznaczenie: budynek mieszkalny, 3-rodzinny, zabytkowy.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna.Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. |
| **27.** | **Zespół Szkół RCKU****Stodoła**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 414 m² | Ściany: płyty żelbetonowe osadzone między słupami żelbetowymi.Konstrukcja stropów: brak stropu.Konstrukcja dachu: kratownica stalowa, dach dwuspadowy, pokrycie – eternit. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1970Przeznaczenie: stodoła.Instalacje: elektryczna. |
| **28.** | **Zespół Szkół RCKU****Budynek inwentarski**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 320 m² | Ściany: cegła.Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy.Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1973Przeznaczenie: budynek inwentarski.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| **29.** | **Zespół Szkół RCKU****Magazyn zboża**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 380 m² | Ściany: cegła silikatowa.Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy.Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1970Przeznaczenie: budynek magazynowy. |
| **30.** | **Zespół Szkół RCKU****Pracownia gastronomiczna wraz z garażami**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 390 m² | Ściany: cegła silikatowa.Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy.Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1971Przeznaczenie: pracownie, garaże.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| **31.** | **Zespół Szkół RCKU****Wiata stalowa**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 800 m² | Ściany: blacha.Konstrukcja stropów: brak stropu.Pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1973Przeznaczenie: gospodarczy. |
| **32.** | **Zespół Szkół RCKU****Szopa na narzędzia**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 50 m² | Ściany: cegła.Konstrukcja stropów: brak stropu.Konstrukcja dachu: dach drewniany, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1959Przeznaczenie: budynek gospodarczy.Instalacje: elektryczna. |
| **33.** | **Zespół Szkół RCKU****Pawilon sportowy typu PILAWA**Wojsławice 11898-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 283,55 m² | Ściany: drewniane.Konstrukcja stropów: brak stropu.Konstrukcja dachu: dach drewniany, pokrycie blacha. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1980Przeznaczenie: obiekt sportowy.Instalacje: elektryczna. |
| **34.** | **Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli****Szkoła**ul. Okrzei 1198-220 Zduńska Wola | „Stara” częśćPowierzchnia zabudowy: 791,52 m²Powierzchnia użytkowa: 1.876,4 m²„Nowa” częśćPowierzchnia zabudowy: 861,64 m²Powierzchnia użytkowa: 740,26 m² | „Stara” część:Ściany: cegła.Dach: stropodach, papa asfaltowa.„Nowa” część:Ściany: ściany fundamentowe żelbetonowe, ściany wewn. Nośne: bloczki z betonu komórkowegoKonstrukcja dachu: drewnianaPokrycie dachu: płyty warstwowe dachowe o grubości rdzenia 120 mm  | Gaśnice i hydranty.Główny wyłącznik prądu: tak.Aktualne przeglądy: tak.Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak.Monitoring. | Rok budowy: 1983 – rozbudowa: 2019Przeznaczenie: szkoła.Droga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 2Podpiwniczenie: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, grawitacyjna.W roku 2019 nastąpiła rozbudowa budynku szkoły o nowe skrzydło. Przeznaczenie: sale dydaktyczne, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, sale warsztatowe, pokoje noclegowe, korytarze, kotłownia wraz z instalacjami.Wartość inwestycji: 4.464.835,29 zł |
| **35.** | **Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli****Bursa szkolna - internat**ul. Okrzei 1198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.075 m²Powierzchnia użytkowa: 2.470,8 m² | Ściany: technologia uprzemysłowiona systemu URT-75, prefabrykaty.Dach: stropodach, papa asfaltowa. | Gaśnice i hydranty.Główny wyłącznik prądu: tak.Aktualne przeglądy: tak.Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak.Monitoring. | Rok budowy: 1988Przeznaczenie: szkoła.Droga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 3Podpiwniczenie: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. |
| **38.** | **I Liceum Ogólnokształcące** **w Zduńskiej Woli**ul. Dąbrowskiego 698-220 Zduńska Wola | Łączna powierzchnia dla 3 budynków:Powierzchnia zabudowy: 2.199 m²Powierzchnia użytkowa: 5.797,13 m²Budynek APowierzchnia zabudowy: 882,5 m²Budynek BPowierzchnia zabudowy: 387,1 m²Budynek CPowierzchnia zabudowy: 930,07 m² | Ściany: murowane, cegła.Dach: stropodach, płyty żelbetowe + papa. | Gaśnice i hydranty wewnętrzne.Aktualne przeglądy: tak.Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak.Monitoring. | Rok budowy: - budynek A: 1985- budynek B: 1915- budynek C: 1985Przeznaczenie: szkoła.Droga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: - budynek A: 3- budynek B: 4- budynek C: 2Podpiwniczenie: tak (budynki A i B).Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. |
| **36.** | **Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5**ul. Dąbrowskiego 698-220 Zduńska Wola |  |  | Gaśnica.Instalacja alarmowa. | Szkoła mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli |
| **37.** | **II Liceum Ogólnokształcące** **w Zduńskiej Woli**ul. KEN 698-220 Zduńska Wola- budynek szkoły (A)- budynek gospodarczy (B)- budynek Orlik (C) | Powierzchnia zabudowy: 976,62 m²Powierzchnia użytkowa: 1.789,54 + 53,58 + 82,9 m² | Ściany: - budynek A: cegła.- budynek B: cegła.- budynek C: płyta + drewno.Dach:- budynek A: stropodach + blacha ocynkowana.- budynek B: drewno + papa.- budynek C: drewno + pleksa. | Gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.Monitoring. Alarm.Aktualne przeglądy: tak.Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak. | Rok budowy: - budynek A: 1956- budynek B: 1968- budynek C: 2009Przeznaczenie: szkoła.Droga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 3/1/1.Podpiwniczenie: tak.Poddasze użytkowe.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz monitoring, cieplna. |
| **38.** | **Centrum Kształcenia Ustawicznego**ul. KEN 698-220 Zduńska Wola |  |  |  | Placówka ma siedzibę w budynku II Liceum Ogólnokształcącego. |
| **39.** | **Zespół Szkół Elektronicznych**ul. Łaska 6198-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 5.775 m²Powierzchnia użytkowa: 6.537 m² | Szkoła: budynek murowany.Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie blacha fałdowana. | Gaśnice i hydranty. | Rok budowy: 1925Przeznaczenie: szkoła.Droga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 4.Podpiwniczenie: tak.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **40.** | **Zespół Szkół Specjalnych**ul. Zielona 59a98-220 Zduńska Wola | „Stara” częśćPowierzchnia zabudowy: 1.346,98 m² Powierzchnia użytkowa: 1.665,25 m²„Nowa” częśćPowierzchnia zabudowy: 560 m² Powierzchnia użytkowa: 1.042,04 m² | „Stara” częśćŚciany: płyty.Dach: płaski, papa termozgrzewalna.„Nowa” częśćŚciany: pustak ceramiczny z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnejKonstrukcja dachu: stropodach żelbetowy z warstwą izolacji termicznej z płyt z pianki PIRPokrycie dachu: membrana dachowa PCV.  | Gaśnice i hydranty wewnętrzne.Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1978 rozbudowa: 2019Przeznaczenie: szkoła.Droga dojazdowa do budynku: tak.Liczba kondygnacji: 2 (nowa 3).Podpiwniczenie: częściowe.Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o.Termomodernizacja 2011 r.W roku 2019 nastąpiła rozbudowa budynku szkoły o nowe skrzydło. Przeznaczenie: sale dydaktyczne, administracyjne, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, sale gimnastyczne, korytarze, kotłownia wraz z instalacjami.Wartość inwestycji: 5.422.362,54 zł |