**ZP.272.8.2020**

**Opis budynków**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj budynku** | **Powierzchnia** | **Konstrukcja ścian/dachu** | **Zabezpieczenia** | **Opis** |
| **1.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek biurowy**  ul. Złotnickiego 25  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 631 m² | Budynek murowany z cegły.  Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne.  Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1938  Przeznaczenie: biurowy  Budynek Użyteczności Publicznej  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 3.  Piwnice: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **2.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek biurowo-gospodarczy**  ul. Złotnickiego 25  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 116 m² | Budynek murowany z cegły.  Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: papa. | Gaśnice.  Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1938  Przeznaczenie: biurowy i gospodarczy  Budynek Użyteczności Publicznej  Liczba kondygnacji: 2.  Piwnice: nie.  Poddasze użytkowe: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **3.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek gospodarczy**  ul. Złotnickiego 25  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 47 m² | Budynek murowany z cegły.  Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: eternit. | Gaśnice. | Rok budowy: 1938  Przeznaczenie: biurowy i gospodarczy  Budynek Użyteczności Publicznej  Liczba kondygnacji: 1.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna. |
| **4.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek biurowy**  ul. Żeromskiego 10  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 180 m² | Ściany murowane.  Dach: stropodach, pokrycie: papa. | Gaśnice.  Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 2000  Przeznaczenie: biurowy  Budynek Użyteczności Publicznej  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 1.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **5.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek biurowy**  ul. Królewska 10  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 394,84 m² | Ściany parteru z cegły pełnej, ściany nośne piętra z cegły dziurawki.  Dach dwuspadowy z płyt prefabrykowanych betonowych, strop wykonany w technologii DMS. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne.  Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1985  Przeznaczenie: biurowy  Budynek Użyteczności Publicznej  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 2.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.  Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi – 2017 r. |
| **6.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek biurowy**  ul. Łaska 61A  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 200 m² | Ściany murowane z cegły pełnej.  Strop żelbetowy, stropodach o konstrukcji żelbetowej. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne.  Monitoring. | Rok budowy: 1966  Przeznaczenie: biurowy  Budynek Użyteczności Publicznej  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 2.  Piwnice: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.  Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi – 2017 r. |
| **7.** | **Starostwo Powiatowe**  **Budynek biurowy**  ul. Getta Żydowskiego 4  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: parter: 133,24 m², piwnica: 85,49 m² | Ściany: tzw. „Ramki Łódzkie” o rozpiętości 2,4 m., fragmenty szczytowych elewacji z gazobetonu gr. 37 cm.  Stropodach wentylowany z płyt korytkowych, ścianek ażurowych i płyt kanałowych – dach pokryty papą. |  |  |
| **8.** | **Starostwo Powiatowe**  **Lokal użytkowy – spółdzielcze własnościowe prawo**  ul. Kilińskiego 17  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 416,49 m² | Ściany murowane z płyty.  Stropodach żelbetowy.  Pokrycie: papa. |  | Liczba kondygnacji: 2. |
| **9.** | **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**  ul. Łaska 61a  98-220 Zduńska Wola |  |  | Monitoring – umowa  z grupą interwencyjną. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  Znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego – opis budynku w pkt 7. |
| **10.** | **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Zduńskiej Woli**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 677 m²  Powierzchnia użytkowa: 640 m² | Ściany z cegły.  Dach żelbetowy dwuspadowy kryty eternitem. | Monitoring. | Rok budowy: 1974  Przeznaczenie: budynek garażowo-magazynowy.  Liczba kondygnacji: 1.  Piwnice: nie.  Poddasze użytkowe. |
| **11.** | **Powiatowy Urząd Pracy**  ul. Getta Żydowskiego 4  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.289 m²  Powierzchnia użytkowa: 1.082,09 m² (część zajmowana przez PUP) | Ściany: tzw. „Ramki Łódzkie” o rozpiętości 2,4 m., fragmenty szczytowych elewacji z gazobetonu gr. 37 cm.  Stropodach wentylowany z płyt korytkowych, ścianek ażurowych i płyt kanałowych – dach pokryty papą. | Monitoring + alarm.  Gaśnice, system hydrantów, system alarmowy z czujkami ruchu oraz czujkami dymowymi. | Rok budowy: 1985  Modernizacja: 2013-2016  Przeznaczenie: budynek garażowo-magazynowy.  Liczba kondygnacji: 2.  Piwnice: tak.  Instalacje: odgromowa, elektroenergetycznha, wentylacyjna, hydrantów wewn., telefoniczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna., siec komputerowa. |
| **12.** | **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**  ul. Żeromskiego 3a  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 323,04 m²  Powierzchnia użytkowa: 569,4 m² | Ściany z cegły ceramicznej.  Dach: płyty korytkowe kryte papą. | Gaśnice – 3 szt.  Alarm antywłamaniowy bez powiadomienia agencji ochrony. | Rok budowy: 1988  Rok remontu: 2017  Liczba kondygnacji: 2.  Piwnice: nie.  Na dzień dzisiejszy brak przeglądu stanu technicznego budynku, gdyż nie ma jeszcze ostatecznego protokołu odbioru termomodernizacji.  Remonty:  - docieplenie dachu (stropodachu  - docieplenie ścian, ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz podokienników, wymiana rur spustowych, demontaż krat w oknach, wymiana zadaszeń nad wejściem do budynku, wykonanie opaski betonowej wokół budynku,  - wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej (rur i grzejników)  - wymiana drzwi zewnętrznych do węzła cieplnego. |
| **13.** | **Dom Dziecka**  Wojsławice 119  98-220 Zduńska Wola |  |  |  | Dom Dziecka znajduje się w budynku należącym do Zespół Szkół RCKU |
| **14.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**  Miejsce ubezpieczenia:  Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Czekay”  ul. Dolna 41  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 793,3 m²  Powierzchnia użytkowa: 793,3 m² | Ściany: cegła, drewno, płyta wiórowa ocieplana.  Strop stalowy, żelbeton kanałowy – pokrycie: papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny, hydranty wewnętrzne – 2 szt.  Alarm. | Rok budowy: 1986  Liczba kondygnacji: 3.  Piwnice: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego. |
| **15.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**  Miejsce ubezpieczenia:  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  Budynek administracyjno-gospodarczy  ul. Dolna 41  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 550 m²  Powierzchnia użytkowa: 550 m² | Ściany: cegła, ściany murowane.  Strop – płyty WPS, płyty korytkowe, papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.  Alarm. | Rok budowy: 1983  Liczba kondygnacji: 2.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego.  Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne  i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **16.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**  Miejsce ubezpieczenia:  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  Budynek sportowy  ul. Dolna 41  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 180 m²  Powierzchnia użytkowa: 180 m² | Ściany: cegła, ściany murowane.  Strop – płyty WPS, płyty korytkowe, papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.  Monitoring. | Rok budowy: 1977  Liczba kondygnacji: 1.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, alarmowa, monitoringu wizyjnego.  Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne  i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **17.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**  Miejsce ubezpieczenia:  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  Scena zimowa wraz  z ostelażowaniem  ul. Dolna 41  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 131,6 m²  Powierzchnia użytkowa: 131,6 m² | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych drążonych.  Wiązary drewniane z desek. Dach wielospadowy kryty blachodachówką na Łatach drewnianych. Papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.  Monitoring. | Rok budowy: 2013  Liczba kondygnacji: 1.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego.  Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne  i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **18.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**  Miejsce ubezpieczenia:  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  Scena letnia  ul. Dolna 41  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 131,6 m²  Powierzchnia użytkowa: 131,6 m² | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych drążonych.  Wiązary drewniane z desek. Dach wielospadowy kryty blachodachówką na Łatach drewnianych. Papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny.  Monitoring. | Rok budowy: 2013  Liczba kondygnacji: 1.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego.  Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne  i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| **19.** | **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**  **Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury**  ul. Kilińskiego 17  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 418,89 m² | Brak danych. | Gaśnice – 3 szt.  Alarm i monitoring. | Rok budowy: brak danych  Liczba kondygnacji: 2.  Instalacje: elektryczna. |
| **20.** | **Zespół Szkół Zawodowych nr 1**  **Budynek Szkoły**  ul. Żeromskiego 10  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 2.374 m²  Powierzchnia użytkowa: 2.927 m² | Mury: cegła i siporeks.  Stropodach.  Stropodach, docieplenie i papa. | Hydranty wewnętrzne  i gaśnice.  Monitoring, alarm  z automatycznym powiadomieniem ochrony. | Rok budowy: 1963  Liczba kondygnacji: parter + piętro.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa.  Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne  i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane.  Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów – zakończono 2013 r. |
| **21.** | **Zespół Szkół Zawodowych nr 1**  **Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych + Hala**  ul. Żeromskiego 10  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.724 m²  Powierzchnia użytkowa:  1.617 m² | Hala: blacha ocieplana wełną mineralną.  Budynek socjalny: cegła.  Dach  Hala: blacha, docieplenie i papa.  Budynek socjalny: stropodach, docieplenie  i papa. | Hydranty wewnętrzne  i gaśnice.  Monitoring, alarm  z automatycznym powiadomieniem ochrony. | Rok budowy: 1986  Liczba kondygnacji:  - hala: parter  - budynek socjalny: parter + piętro.  Piwnice: nie.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa.  Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne  i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane.  Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów – zakończono 2013 r. |
| **22.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Budynek Szkoły**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 2.828 m² | Ściany: cegła.  Konstrukcja stropów: stropy DZ3, stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną.  Konstrukcja dachu: płyty żelbetonowe, pokrycie papa. | Liczba gaśnic: ok. 30 szt. łącznie we wszystkich budynkach.  Liczba hydrantów wewn.: 6 szt.  Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1968-1972.  Przeznaczenie: szkoła.  Liczba kondygnacji: 3  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna, internetowa.  Termomodernizacja: 2013 r. |
| **23.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Budynek Pałacu**  Wojsławice 114  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 1.426 m² | Ściany: murowane.  Konstrukcja stropów: strop drewniany.  Konstrukcja dachu: dach drewniany, kryty blachą. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1897-1901  Przeznaczenie: klasopracownie, pokoje hotelowe, pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zbiorów muzealnych.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.  Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. |
| **24.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Budynek Internatu z Domem Dziecka i stołówką oraz kotłownia**  Wojsławice 119  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 2.920 m²  wraz z kotłownią | Ściany: cegła.  Konstrukcja stropów: stropy DZ3, stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną.  Pokrycie dachu: papa. | Aktualne przeglądy: tak.  Liczba hydrantów wewn.: 2 szt. | Rok budowy: 1970-1973  Liczba kondygnacji: 2.  Przeznaczenie: internat, dom dziecka, stołówka, kotłownia. |
| **25.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Budynek zajęć praktycznych - warsztaty**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 625 m² | Ściany: cegła silikatowa.  Konstrukcja stropów: stropodach gęstożebrowy D2-3 (połowa dachu).  Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa, płyty WPS ½ dachu, pokrycie dachu – papa asfaltowa na lepiku. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1968-1972  Przeznaczenie: budynek zajęć praktycznych – warsztaty.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| **26.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Budynek mieszkalny**  Wojsławice 113  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 221 m² | Ściany: cegła ceramiczna.  Konstrukcja stropów: stropy drewniany.  Konstrukcja dachu: dach drewniany krokwiowo-płatwinowy; pokrycie papa asfaltowa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1880-1885  Przeznaczenie: budynek mieszkalny, 3-rodzinny, zabytkowy.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna.  Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. |
| **27.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Stodoła**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 414 m² | Ściany: płyty żelbetonowe osadzone między słupami żelbetowymi.  Konstrukcja stropów: brak stropu.  Konstrukcja dachu: kratownica stalowa, dach dwuspadowy, pokrycie – eternit. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1970  Przeznaczenie: stodoła.  Instalacje: elektryczna. |
| **28.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Budynek inwentarski**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 320 m² | Ściany: cegła.  Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy.  Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1973  Przeznaczenie: budynek inwentarski.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| **29.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Magazyn zboża**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 380 m² | Ściany: cegła silikatowa.  Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy.  Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1970  Przeznaczenie: budynek magazynowy. |
| **30.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Pracownia gastronomiczna wraz z garażami**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 390 m² | Ściany: cegła silikatowa.  Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy.  Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1971  Przeznaczenie: pracownie, garaże.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| **31.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Wiata stalowa**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 800 m² | Ściany: blacha.  Konstrukcja stropów: brak stropu.  Pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1973  Przeznaczenie: gospodarczy. |
| **32.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Szopa na narzędzia**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 50 m² | Ściany: cegła.  Konstrukcja stropów: brak stropu.  Konstrukcja dachu: dach drewniany, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1959  Przeznaczenie: budynek gospodarczy.  Instalacje: elektryczna. |
| **33.** | **Zespół Szkół RCKU**  **Pawilon sportowy typu PILAWA**  Wojsławice 118  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 283,55 m² | Ściany: drewniane.  Konstrukcja stropów: brak stropu.  Konstrukcja dachu: dach drewniany, pokrycie blacha. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1980  Przeznaczenie: obiekt sportowy.  Instalacje: elektryczna. |
| **34.** | **Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli**  **Szkoła**  ul. Okrzei 11  98-220 Zduńska Wola | „Stara” część  Powierzchnia zabudowy: 791,52 m²  Powierzchnia użytkowa: 1.876,4 m²  „Nowa” część  Powierzchnia zabudowy: 861,64 m²  Powierzchnia użytkowa: 740,26 m² | „Stara” część:  Ściany: cegła.  Dach: stropodach, papa asfaltowa.  „Nowa” część:  Ściany: ściany fundamentowe żelbetonowe, ściany wewn. Nośne: bloczki z betonu komórkowego  Konstrukcja dachu: drewniana  Pokrycie dachu: płyty warstwowe dachowe o grubości rdzenia 120 mm | Gaśnice i hydranty.  Główny wyłącznik prądu: tak.  Aktualne przeglądy: tak.  Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak.  Monitoring. | Rok budowy: 1983 – rozbudowa: 2019  Przeznaczenie: szkoła.  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 2  Podpiwniczenie: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, grawitacyjna.  W roku 2019 nastąpiła rozbudowa budynku szkoły o nowe skrzydło. Przeznaczenie: sale dydaktyczne, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, sale warsztatowe, pokoje noclegowe, korytarze, kotłownia wraz z instalacjami.  Wartość inwestycji: 4.464.835,29 zł |
| **35.** | **Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli**  **Bursa szkolna - internat**  ul. Okrzei 11  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.075 m²  Powierzchnia użytkowa: 2.470,8 m² | Ściany: technologia uprzemysłowiona systemu URT-75, prefabrykaty.  Dach: stropodach, papa asfaltowa. | Gaśnice i hydranty.  Główny wyłącznik prądu: tak.  Aktualne przeglądy: tak.  Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak.  Monitoring. | Rok budowy: 1988  Przeznaczenie: szkoła.  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 3  Podpiwniczenie: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. |
| **38.** | **I Liceum Ogólnokształcące**  **w Zduńskiej Woli**  ul. Dąbrowskiego 6  98-220 Zduńska Wola | Łączna powierzchnia dla 3 budynków:  Powierzchnia zabudowy: 2.199 m²  Powierzchnia użytkowa: 5.797,13 m²  Budynek A  Powierzchnia zabudowy: 882,5 m²  Budynek B  Powierzchnia zabudowy: 387,1 m²  Budynek C  Powierzchnia zabudowy: 930,07 m² | Ściany: murowane, cegła.  Dach: stropodach, płyty żelbetowe + papa. | Gaśnice i hydranty wewnętrzne.  Aktualne przeglądy: tak.  Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak.  Monitoring. | Rok budowy:  - budynek A: 1985  - budynek B: 1915  - budynek C: 1985  Przeznaczenie: szkoła.  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji:  - budynek A: 3  - budynek B: 4  - budynek C: 2  Podpiwniczenie: tak (budynki A i B).  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. |
| **36.** | **Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5**  ul. Dąbrowskiego 6  98-220 Zduńska Wola |  |  | Gaśnica.  Instalacja alarmowa. | Szkoła mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli |
| **37.** | **II Liceum Ogólnokształcące**  **w Zduńskiej Woli**  ul. KEN 6  98-220 Zduńska Wola  - budynek szkoły (A)  - budynek gospodarczy (B)  - budynek Orlik (C) | Powierzchnia zabudowy: 976,62 m²  Powierzchnia użytkowa: 1.789,54 + 53,58 + 82,9 m² | Ściany:  - budynek A: cegła.  - budynek B: cegła.  - budynek C: płyta + drewno.  Dach:  - budynek A: stropodach + blacha ocynkowana.  - budynek B: drewno + papa.  - budynek C: drewno + pleksa. | Gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.  Monitoring. Alarm.  Aktualne przeglądy: tak.  Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak. | Rok budowy:  - budynek A: 1956  - budynek B: 1968  - budynek C: 2009  Przeznaczenie: szkoła.  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 3/1/1.  Podpiwniczenie: tak.  Poddasze użytkowe.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz monitoring, cieplna. |
| **38.** | **Centrum Kształcenia Ustawicznego**  ul. KEN 6  98-220 Zduńska Wola |  |  |  | Placówka ma siedzibę w budynku II Liceum Ogólnokształcącego. |
| **39.** | **Zespół Szkół Elektronicznych**  ul. Łaska 61  98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 5.775 m²  Powierzchnia użytkowa: 6.537 m² | Szkoła: budynek murowany.  Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie blacha fałdowana. | Gaśnice i hydranty. | Rok budowy: 1925  Przeznaczenie: szkoła.  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 4.  Podpiwniczenie: tak.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| **40.** | **Zespół Szkół Specjalnych**  ul. Zielona 59a  98-220 Zduńska Wola | „Stara” część  Powierzchnia zabudowy: 1.346,98 m²  Powierzchnia użytkowa: 1.665,25 m²  „Nowa” część  Powierzchnia zabudowy: 560 m²  Powierzchnia użytkowa: 1.042,04 m² | „Stara” część  Ściany: płyty.  Dach: płaski, papa termozgrzewalna.  „Nowa” część  Ściany: pustak ceramiczny z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej  Konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy z warstwą izolacji termicznej z płyt z pianki PIR  Pokrycie dachu: membrana dachowa PCV. | Gaśnice i hydranty wewnętrzne.  Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1978 rozbudowa: 2019  Przeznaczenie: szkoła.  Droga dojazdowa do budynku: tak.  Liczba kondygnacji: 2 (nowa 3).  Podpiwniczenie: częściowe.  Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o.  Termomodernizacja 2011 r.  W roku 2019 nastąpiła rozbudowa budynku szkoły o nowe skrzydło. Przeznaczenie: sale dydaktyczne, administracyjne, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, sale gimnastyczne, korytarze, kotłownia wraz z instalacjami.  Wartość inwestycji: 5.422.362,54 zł |